1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje naprawę i regenerację 12 podpór sieci napowietrznej przy skrzyżowaniu ulicy Krasińskiego z torami kolejowymi w Szczecinie poprzez:
2. Oczyszczenie strumieniowo-ścierne luźnych i skorodowanych elementów betonowych poprzez wykucie;
3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia konstrukcyjnego z dodatkiem inhibitora korozji;
4. Reprofilacja uszkodzonego betonu zaprawami naprawczymi o zbliżonym module sprężystości z zastosowaniem warstwy szczepnej;

**Uwaga:**

**Dobór materiałów i technologii powinien zostać dokonany w porozumieniu z przedstawicielem technicznym producenta systemu lub osobą z uprawnieniami projektowymi.**

1. Wykonawca zapewni miejsca do składowania materiałów budowlanych, materiałów do montażu i materiałów z demontażu;
2. Uporządkowanie terenu zewnętrznego po wykonaniu robót.
3. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.