1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje w ramach przyłączenia budynku blacharni-malarni ul. Zimowa dz. 37/6 wykonanie::
	* + 1. Przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych 2xDz114,3/225 o długości 90m, 2xDz76,1/160 o długości 12m oraz odcinek przyłącza 2xDz76,1/160 o długości 12m (rura wejściowa).

**Uwaga:**

Miejscem włączenia przyłączy będzie istniejąca sieć DN350 w komorze ciepłowniczej metodą wcinki „na gorąco”.

* + - 1. Węzła cieplnego trójfunkcyjnego o mocy Qco=18kW, Qcwmax=18kW (Qcwśr=6kW), Qwent=446kW. Zamawiający dostarcza licznik główny węzła, a w zakresie Wykonawcy pozostaje go zamontować.
1. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Materiały na węzeł zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
3. Materiały preizolowane jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania przyłącza, w tym, w szczególności rury osłonowe na przepusty Dn300 dostarcza wykonawca.