1. **Przedmiot zamówienia** podzielony jest na części i obejmuje wykonanie i uruchomienie przyłączy cieplnych i kanalizacji teletechnicznych (dalej: KT) przy ulicach:
	* + 1. Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Bronowicka 25 K, L,
* wykonanie przyłącza ciepłowniczego w technologii rur stalowych preizolowanych 2xDz76,1/160 mm(2x Dn65 mm) o długości około 11,0 m. Miejscem włączenia projektowanego przyłącza jest istniejący preizolowany odrzut o średnicy 2xDn65/160 o współrzędnej w punkcie C1, zlokalizowany na dz. nr 13/15 obr. 2126.
* wykonanie kanalizacji teletechnicznej składającej się z 2 otworowej wiązki rur RHDPE 40/3,7mm długości trasowej około 10m (bez światłowodu) wzdłuż przyłącza ciepłowniczego. Materiały na wykonanie przyłącza telekomunikacyjn-ego dostarcza wykonawca.
	+ - 1. Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Gorzowska B3,
* wykonanie przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych 2xDz60,3/140 mm (2 x Dn50 mm) o długości około 42 m. Miejscem włączenia projektowanego przyłącza ciepłowniczego są zawory odcinające preizolowane 2xDn50mm o współrzędnej w puncie C1, zlokalizowane na działce nr 25 obr 2150.
* wykonanie kanalizacji teletechnicznej składającej się z 2 otworowej wiązki rur RHDPE40/3,7mm, o długości trasowej około 42 m (bez światłowodu) wzdłuż projektowanych rurociągów ciepłowniczych. Materiały na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dostarcza wykonawca.
1. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert dotyczących wszystkich części przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały preizolowane jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały niezbędne do wykonania przyłącza dostarcza Wykonawca.