1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) Węzła cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Orzeszkowej 4 – 4F o mocy 186,1 kW c.o. + 40 kW c.w.u. śr. H.;
b) Węzła cieplnego dwufunkcyjnego przy ul. Kościuszki 4 o mocy 33,6 kW c.o. + 10 kW c.w.u. śr. H.;
c) Węzła cieplnego jednofunkcyjnego przy ul. Pocztowej 23 o mocy 35 kW c.o.;
d) Montażu trzech liczników ciepła Sharky 775;
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części węzłów cieplnych:
· wykonanie węzła może się odbyć później niż wykonanie przyłącza – materiał na węzeł 
może nie być jeszcze w komplecie w momencie odbioru materiału na przyłącze,
· węzeł należy podłączyć do nowo budowanego przyłącza ciepłowniczego (zgodnie z projektem), jak również do instalacji wewnętrznych Odbiorcy. Do zakresu zadania dochodzi podłączenie węzłów do instalacji wewnętrznych niskiego napięcia we wskazanych przez SEC Region miejscach, jak i montaż czujników temperatury zewnętrznej na elewacjach budynków zgodnie ze wskazaniem SEC Region
e) Przyłączenia budynków przy ul. Kościuszki 4/Pocztowej 23 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części przyłącza ciepłowniczego:
· Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Inwestorem dokładnych terminów oraz zakresu prac przed rozpoczęciem robót,
· Miejscem włączenia projektowanego przyłącza cieplnego jest rurociąg wysokich parametrów 2 x Dn 100mm w pomieszczeniu istniejącego węzła grupowego przy ul. Orzeszkowej 1,
· W przejściu przez ścianę zewnętrzną - w miejscu włączenia, na rury preizolowane należy nałożyć pierścienie uszczelniające. Ścianę zewnętrzną w miejscu wejścia rur preizolowanych z gruntu w budynek zabezpieczyć przeciwwilgociowo. Z odbioru zabezpieczenia przeciwwilgociowego należy sporządzić protokół odbioru z udziałem generalnego wykonawcy obiektu udzielającego gwarancję.
f) Obsługa geodezyjna inwestycji, jak i przeprowadzenie badań ultradźwiękowych spawów na przyłączach ciepłowniczych pozostają w zakresie Wykonawcy, który ponosi wszelkie koszty z tym związane.
2. [bookmark: _Hlk129787620]Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały na węzły, w tym liczniki główne zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
4. Materiały preizolowane do wykonania przyłączy jako dostawy inwestorskie zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.
5. [bookmark: _Hlk220495410]Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”, załącznik nr 7) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.

