1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
a) Projektów budowalnych w branży sanitarnej i elektrycznej wraz z instalacją elektryczną dla rozbudowy istniejących węzłów cieplnych o moduły ciepłej wody użytkowej dla każdej z poniżej wymienionych lokalizacji.
Projekty budowlane muszą zostać przesłane do zatwierdzenia dla Zamawiającego w wersji elektronicznej. Przy projektowaniu należy uwzględnić następujące wytyczne:
· rozbudowane węzły należy podłączyć do instalacji wewnętrznych Odbiorcy,
· rozbudowane węzły należy podłączyć do instalacji wewnętrznych niskiego napięcia,
· montaż czujników temperatury zewnętrznej na elewacjach budynków.
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części projektowej: 
1) Wymagania:
· warunki techniczne dotyczące rozbudowy węzłów cieplnych, 
· załączniki do warunków technicznych, 
· obowiązujące normy i przepisy, 
· wymagania techniczne SEC Region Sp. z o.o.
2) Wytyczne:
· Zamawiający nie posiada projektów instalacji wewnętrznych w przedmiotowych budynkach ani rzutów pomieszczeń węzła cieplnego – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji pomieszczeń, które zostaną wskazane przez zarządcę nieruchomości jako pomieszczenia na węzły cieplne. Konieczne jest, aby pomieszczenie te spełniało wszystkie wymagania Zamawiającego, które zawarte są w „Ogólnych wymaganiach techniczno-eksploatacyjnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych”. Jeżeli pomieszczenia te nie spełniają opisanych wymogów to powinny być zawarte informacje, jakie prace są niezbędne do wykonania w celu dostosowania pomieszczeń. Dokumentację Projektową w tym zakresie należy sporządzić w oparciu o przekazane przez Zamawiającego schematy technologiczne węzłów cieplnych,
· Dokumentacja projektowa węzłów powinna zostać sporządzona w oparciu o “Schematy technologiczne węzłów cieplnych”, przy czym zaprojektowane urządzenia węzła cieplnego powinny posiadać parametry wyszczególnione w “Zestawieniu Podstawowych Urządzeń Węzła Cieplnego”.
· Wszelkie rozwiązania projektowe mające wpływ na istniejący układ technologiczny węzłów należy uzgodnić z Zamawiającym.
3) Wymagania dotyczące projektowanej technologii, materiałów i urządzeń
Wymagania dotyczące technologii wykonania, materiałów i urządzeń stosowanych w ramach realizacji zamówienia zawarte są: 
· w „Zalecanych urządzeniach w nowo budowanych i modernizowanych węzłach cieplnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych”, 
· w warunkach technicznych oraz załącznikach do tych warunków,
· w „Zasadach doboru i montażu ciepłomierzy w węzłach cieplnych i kotłowniach lokalnych do warunków przyłączenia węzłów cieplnych do sieci ciepłowniczych”,
· w pozostałych wymaganiach technicznych Zamawiającego dołączonych do niniejszego SWZ. 
Materiały i urządzenia zastosowane podczas realizacji robót muszą być zgodne z Projektami Budowalnymi.
b) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 170 kW c.o. przy ul. Staszica 8 A-D o moduł c.w.u. o mocy 32 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
c) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 90 kW c.o. przy ul. Staszica 10 A-B o moduł c.w.u. o mocy 16 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
d) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 90 kW c.o. przy ul. Staszica 12 A-B o moduł c.w.u. o mocy 11 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
e) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 130 kW c.o. przy ul. Staszica 18 A-C o moduł c.w.u. o mocy 21 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
f) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 90 kW c.o. przy ul. Staszica 20 A-B o moduł c.w.u. o mocy 15 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
g) Rozbudowy istniejącego węzła cieplnego o mocy 90 kW c.o. przy ul. Staszica 22 A-B o moduł c.w.u. o mocy 12 kW c.w.u. śr. H +30% zapasu.
h) Montażu nowych lub przełożenie obecnych liczników głównych, montaż podliczników c.w.u. oraz wykonanie instalacji elektrycznych do każdego z rozbudowanych węzłów o moduł c.w.u. zgodnie z uzgodnionymi Projektami Budowalnymi;
Uwagi do uwzględnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dla części obejmującej roboty budowlane węzłów cieplnych: 
· Wykonawca zobowiązany jest do zamówienia, zakupu i dostarczenia wszystkich materiałów oraz urządzeń niezbędnych do wykonania rozbudowy węzłów cieplnych zgodnie z opracowaną i uzgodnioną Dokumentacją Projektową. 
· Wyjątek stanowią liczniki główne wymagające wymiany oraz liczniki c.w.u., które zostaną zakupione i dostarczone przez Zamawiającego.
· Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami Zamawiającego oraz dokumentami stanowiącymi załączniki do niniejszego SWZ. 
· Dobór podstawowych urządzeń węzłów cieplnych należy wykonać zgodnie z „Zestawieniem podstawowych urządzeń węzła cieplnego” oraz pozostałymi wymaganiami technicznymi Zamawiającego. 
· W przypadku konieczności zastosowania urządzeń lub materiałów innych niż wynikające z przekazanych wytycznych, ich zastosowanie wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
2. [bookmark: _Hlk129787620]Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z załączonymi schematami technologicznymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. [bookmark: _Hlk220495410]Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”, załącznik nr 7) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.

Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) opracowanie i uzgodnienie Dokumentacji Projektowej dla inwestycji przy ul. Staszica 8 i 20: do dnia 02.11.2026 r.
b) opracowanie i uzgodnienie Dokumentacji Projektowej dla inwestycji przy ul. Staszica 10, 12, 18 i 22: do dnia 15.05.2027 r.
c) wykonanie i uruchomienie rozbudowanych o moduły c.w.u. węzłów cieplnych przy ul. Staszica 8 i 20: do dnia 31.12.2026 r.
d) wykonanie i uruchomienie rozbudowanych o moduły c.w.u. węzłów cieplnych przy ul. Staszica 10, 12, 18 i 22: do dnia 31.08.2027 r.

