1. **Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:**
2. Przebudowy węzła cieplnego przy ul. Sadowej B1 o mocy 90,0 kW c.o. + 36,00 kW c.w.u.
3. Przebudowy węzła cieplnego przy ul. Sadowej B2 o mocy 70,0 kW c.o. + 27,00 kW c.w.u.
4. Przebudowy węzła cieplnego przy ul. Sadowej B3 o mocy 70,0 kW c.o. + 27,00 kW c.w.u.
5. Przebudowa istniejących węzłów zgodnie z rewizjami projektów – na czerwono oznaczono w zestawieniach materiałów elementy, które należy wymienić.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zwiększenia średnic rurociągów za wymiennikiem c.o.
7. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Materiały na węzeł zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca.