1. **Przedmiot zamówienia** podzielony jest na części i obejmuje modernizację dwóch węzłów cieplnych przy ulicach:
	* + 1. Część 1 Przedmiotu Zamówienia – Zawadzkiego 75, wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco=530 kW, Qcwumax=160,0 kW (Qcwuśr=6,0 kW). Licznik główny LG oraz układ do rozliczeń cwu (licznik ciepła) dostarcza SEC. Wodomierz wody zimnej nie będzie montowany.
			2. Część 2 Przedmiotu Zamówienia – Fieldorfa 16, wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego o mocy Qco= 140,27 kW, Qcwumax= 128,09 kW (Qcwuśr= 44,73 kW). Licznik główny LG dostarcza SEC.
2. Zamawiający dopuszcza składanie wyłącznie ofert dotyczących wszystkich części przedmiotu zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. **Materiały do modernizacji węzłów cieplnych zgodnie z zestawieniami materiałów w pozycjach 1-13, 17, 18, 19, 24, 32-37 z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały wyszczególnione w zestawieniu oraz inne niewymienione w zestawieniu, a niezbędne do budowy i uruchomienia węzłów cieplnych leżą w zakresie Wykonawcy.**
5. **Zamawiający przewiduje realizację Przedmiotu Zamówienia w jednym z 2 (dwóch) wariantów, przedstawionych poniżej. Zamawiający wymaga złożenia oferty dla 2 (dwóch) wariantów. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty spośród 1 (jednego) wybranego przez Zamawiającego wariantu - Zamawiający zastrzega sobie ostateczny wybór wariantu wykonania Przedmiotu Zamówienia.**

**WARIANTY:**

**WARIANT I:**

Wykonanie zadania z użyciem materiałów zakupionych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 4 niniejszego rozdziału.

**WARIANT II:**

Wykonanie zadania z użyciem materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Materiały na węzły (w tym liczniki ciepła) zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający, pozostałe materiały Wykonawca.