1. **Przedmiot zamówienia** obejmuje wykonanie modernizacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w hali kotłów oraz pomieszczeniu nawęglania kotłów z przenośnikami taśmowymi na poddaszu budynku hali kotłów CR Dąbska. Wobec tego w zakresie Przedmiotu Zamówienia znajduje się:
2. Dostawa i montaż przepustnic w istniejących ramach okiennych wg dokumentacji projektowej;
3. Dostawa i montaż wentylatorów dachowych w istniejących otworach wg dokumentacji projektowej;
4. Wykonanie prac elektrycznych wraz z zakupem niezbędnych materiałów związanych z zasilaniem elementów wentylacji;
5. Dostawa i montaż elementów automatyki wg dokumentacji projektowej;
6. W obowiązkach Wykonawcy leży ponadto:

* Zapoznanie się z Dokumentacją Projektową dostarczoną przez Zamawiającego,
* Zapewnienie osoby pełniącej funkcję Kierownika Robót w branży sanitarnej na czas realizacji Przedmiotu Zamówienia,
* Sprawdzenie dokładnych wymiarów otworów w których zamontowane zostaną urządzenia wentylujące,
* Zapewnienie niezbędnego sprzętu budowlanego do wykonywania prac   
  na wysokości,
* Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
* Wykonanie prób szczelności i rozruch instalacji,
* Dostarczenie certyfikatów, aprobat i dopuszczeń zastosowanych materiałów,
* Uzgodnienie z zarządcą obiektu harmonogramu prac budowlanych,
* Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót;

**Uwaga:**

Na etapie realizacji należy uzgodnić z Zamawiającym dokładną lokalizację skrzynek sterowniczych.

1. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Uwaga:**

Na rysunkach branży sanitarnej przedstawiono wstępne propozycje rozwiązań dotyczących instalacji elektrycznych, które zostały uszczegółowione w projekcie technicznym branży elektrycznej. Prace w zakresie danej branży należy wykonać zgodnie z jej dokumentacją techniczną.