1. Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach uruchomienia dostaw ciepła przy ul. Celnej w Szczecinie wykonanie:
a) Węzła cieplnego w budynku przy ul. Celnej - Etap 3A o mocy Qc.o.=370kW, Q=c.w.max, Q=268kW wraz z montażem liczników c.o. oraz c.w.;
b) Węzła cieplnego w budynku przy ul. Celnej - Etap 3B o mocy Qc.o.=500kW, Q=c.w.max, =357kW wraz z montażem liczników c.o. oraz c.w.;
c) Przy wykonywaniu instalacji ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz wody zimnej do podgrzewu z rur i kształtek w części węzła od wymiennika CWU do śrubunków rozdzielających węzeł od instalacji odbiorcy włącznie należy stosować stal nierdzewną. Zamawiający dopuszcza rozwiązania systemowe związane zarówno z metodą zaciskową (press), metodą połączeń gwintowanych oraz połączeń spawanych. Roboty w każdej z tych metod muszą być wykonane przez odpowiednio przeszkolone osoby, posiadające wymagane przepisami uprawnienia i certyfikaty.
2. [bookmark: _Hlk129787620]Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi i zawartymi w nich rozwiązaniami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Materiały na budowę węzłów zgodnie z zestawieniem materiałów z dokumentacji projektowej dostarcza Zamawiający pozostałe materiały Wykonawca. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie zgodnie z wymaganiami Taksonomii Unii Europejskiej, w tym zgodnie z zasadą DNSH (do no significant harm - „nie czyń poważnych szkód”) poprzez zastosowanie rozwiązań, które pozwolą przedsięwzięciu na każdym z etapów: realizacji, eksploatacji i zakończenia użytkowania pozostać spójnym z ww. zasadą.
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia i dostarczenia Zamawiającemu na etapie realizacji robót budowlanych dowodów potwierdzających spełnienie wymagań Taksonomii Unii Europejskiej odnoszących się do zasady DNSH.
TERMINY:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem końcowym i opracowaniem dokumentacji powykonawczej: do dnia 09.11.2026 r., przy czym przekazanie pomieszczeń węzłowych ustalono na dzień 12.10.2026 r.

